Приложение № 1

**Спецификация на Трактор Т30А-80.**

 Универсально-пропашной колесный трактор повышенной проходимости Т30А-80 и его модификации предназначены для предпосевной обработки почвы, посева, ухода за посевами, междурядной обработки, работы на фермах, в садах, виноградниках, а также для транспортных работ. Трактор может комплектоваться кабиной, каркасом безопасности, тентом.

**Технические характеристики**:

Год выпуска 1994;

Двигатель дизельный Д120, четырехтактный, двухцилиндровый

 воздушного охлаждения;

Частота вращения коленчатого вала двигателя, об, мин 2000;

Эксплуатационная мощность, кВт(л.с.) 22,1(30);

Удельный расход топлива, г/кВт ч (г/л.с.\*ч) 245(180);

Эксплуатационная масса, кг 2490;

Продольная база, мм 1946;

Габаритные размеры, мм 3320х1660х2540;

Число передач 8;

Диапазон скоростей, км/ч 1,52…..23,86;

Вал отбора мощности, тип независимый;

число оборотов, об/мин 540;

 Дорожный просвет, мм 345;

 Рулевое упраление гидрообъемное;

Грузоподъёмность навесной системы 1000;

Кабина одноместная, каркасная;

Наработка двигателя м/ч 2100 .

Дефекты:

Износ шин 70%;

АКБ нерабочая;

Задняя навеска отсутствует;

Трещина в блоке цилиндров.

Начальник АТУ А.Н. Труханов

Исполн. Труханов А.Н.

 тел.5-18-13